## Estación de acoplamiento Dell Pro Thunderbolt 4 - WD25TB4

Impulse una alimentación inigualable a su espacio de trabajo con la estación de acoplamiento Thunderbolt 4 más reciente, que cuenta con un suministro de alimentación de hasta 130 W.

##### Resolución de vídeo

3840 x 2160

5120 x 2160

2560 x 1440

3440 x 1440

7680 x 4320

6144 x 3456

##### Interfaces

Thunderbolt 4

##### Sistema operativo requerido

Windows 10

Windows 11

Ubuntu 24.04

macOS

ChromeOS 137

Red Hat Enterprise Linux 9.6

##### Cables

83 cm

##### Características / protocolo de enlace de datos

Adaptador de alimentación

Indicador LED de alimentación

Indicador LED

### Potencie la productividad de la IA

Maximice la productividad de su PC con IA mediante el uso sin inconvenientes de herramientas de IA generativa en hasta cuatro pantallas 4K de 60 Hz. Manténgase encendido con un suministro de alimentación de hasta 130 W y conecte todos sus periféricos sin esfuerzo.

#### Acelere la gestionabilidad

Mejore la eficiencia de TI en todo el espacio de trabajo moderno.

##### Gestionabilidad mejorada

Administre la estación de acoplamiento a través de Dell Device Management Console mediante Dell Display and Peripheral Manager junto con Dell Device Management Agent instalado en la PC.

##### Simplifique las actualizaciones de firmware

Reduzca la complejidad de TI mediante la implementación de un solo archivo de firmware en todos los espacios de trabajo. Minimice la interrupción al usuario final con actualizaciones de firmware silenciosas que se ejecutan tras la desconexión de la estación de acoplamiento.

Aproveche la administración fuera de banda en determinadas PC Intel® vPro® con Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) a través de Thunderbolt mediante la estación de acoplamiento conectada.

##### Trabaje con confianza

Mejore la experiencia de acoplamiento entre bandas con características universalmente compatibles, incluida la transferencia de dirección MAC y la sincronización del botón de encendido[1].

#### Conéctese a su manera

Configure el espacio de trabajo a su gusto con un cable USB-C ambidiestro[2] que se puede enrutar a la izquierda o a la derecha.

#### Sustentabilidad mejorada

La nueva generación de estaciones de acoplamiento Dell Pro refleja un compromiso con la innovación en diseño sustentable para reducir el impacto ambiental. El WD25TB4 está fabricado con materiales sustentables y empaquetado con al menos un 65 % de plástico con contenido reciclado posconsumo (PCR)[3] y un 100 % de embalaje reciclado o renovable[3].

### Puertos y ranuras

Parte frontal

1. Puerto USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

2. Puerto USB-C 3.2 de Gen 2

Parte posterior

3. Puerto USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

4. Puerto USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

5. Puerto USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

6. HDMI 2.1

7. DisplayPort 1.4

8. DisplayPort 1.4

9. DisplayPort 1.4 multifuncional con USB-C 3.2 de Gen 2

10. Thunderbolt 4

11. Thunderbolt 4

12. Ethernet de 2,5 Gigabit (RJ45)

13. Entrada de alimentación

1. Power Button Sync funcionará con portátiles que no sean de Dell si admiten el protocolo PD3.1.
2. La longitud precisa del cable es de 0,83 metros. La imagen proporcionada es solo para fines ilustrativos.
3. Información basada en análisis internos, diciembre de 2024.