## Monitor Dell Pro P 27 con centro de conexión USB-C - P2726HE

Equipado para una productividad sin interrupciones, este monitor FHD de 27 pulgadas con centro de conexión ofrece amplia conectividad, suministro de energía de hasta 100 W y confort visual de 4 estrellas con certificación TÜV.

Etiqueta de energía UE

##### Tamaño diagonal

27" (68.58 cm)

##### Velocidad de resolución / actualización

1920 x 1080 a 120 Hz

##### Tecnología del panel

Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS)

##### Capacidad de ajuste

Giratoria

Altura

Pivote

Inclinable

##### Puertos

1 puerto HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta 1920 x 1080, 120 Hz, según lo especificado en HDMI 2.1 (TMDS))

1 puerto DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

1 puerto DisplayPort Out 1.4

2 puertos USB tipo A de bajada de 5 Gbps, 1 puerto USB-C de subida de 5 Gbps (DisplayPort 1.4 en modo alternativo, suministro de energía de hasta 100 W (para portátiles compatibles con Dell))

1 puerto Ethernet RJ45 de 1 GbE

2 puertos USB-C de bajada de 5 Gbps (suministro de energía de hasta 15 W)

##### Cables

Cable de alimentación

1 cable USB-C a C de 5 Gbps y 100 W (1,80 m)

### Conectividad y eficiencia optimizadas

Conecte sus accesorios con una amplia variedad de puertos y mejore la eficiencia mediante la conexión en cadena margarita, todo en una configuración ordenada.

##### Solución de cable único

Transmita video, datos, Ethernet y hasta 100 W[1] de suministro de alimentación, todo a la vez con USB-C.

##### Conectividad de gran alcance

Amplia variedad de puertos para todos sus accesorios y conexiones RJ45 que ofrecen una red Ethernet estable.

##### Gestionabilidad remota

Simplifique la gestión con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) y Dell Device Management Console (DDMC) a través de la nube, lo que permite a los administradores de TI configurar e implementar actualizaciones con facilidad. Disfrute de actualizaciones de firmware más rápidas, más inteligentes y completamente silenciosas.

##### Funcionamiento perfecto

Múltiples monitores con conexión en cadena margarita para realizar varias tareas de manera eficiente. El diseño con bisel ultradelgado reduce las distracciones y permite concentrarse y trabajar sin esfuerzo con dos monitores.

##### Compatibilidad de montaje

Compatible con VESA y con una barra de sonido opcional de acople rápido para mayor funcionalidad.

#### Puertos de acceso rápido

Diseñado meticulosamente con un bisel inferior que incorpora 2 puertos USB-C de acceso rápido (con carga de hasta 15 W), este monitor ofrece la comodidad de una conectividad sencilla.

Una visualización intuitiva en pantalla resalta la ubicación de los puertos y facilita la conexión de los dispositivos.

### Actualización silenciosa del firmware

Ofrece una experiencia de usuario excepcional con actualizaciones de firmware sin inconvenientes que se completan de 2 a 3 minutos, lo que reduce el tiempo de actualización hasta en un 90 %. Las actualizaciones se ejecutan durante la desconexión de la PC o la suspensión del monitor, lo que evita apagones de pantalla, junto con una programación flexible de actualizaciones que garantiza una productividad del usuario un 100 % ininterrumpida con ejecución y cumplimiento garantizad

### Funciona con dispositivos que ejecutan macOS®*

Este monitor USB-C, que se probó con dispositivos que ejecutan macOS, está listo para funcionar con dispositivos Mac®. Requiere conectividad USB-C o HDMI. La conexión en cadena margarita[2] de varias pantallas a través de un solo cable requiere conectividad Thunderbolt. Compruebe la compatibilidad del dispositivo, ya que es posible que algunos chips de la serie M no admitan algunas características. Instale la aplicación Dell Display and Peripheral Manager para personalizar la configuración avanzada.

* Información basada en pruebas internas de determinados monitores Dell con conexión USB-C o HDMI a dispositivos en macOS, junio de 2024. Es posible que algunas características no sean compatibles.

### Mayor comodidad visual

Un monitor con certificación TÜV para comodidad visual de 4 estrellas reduce la fatiga de la visión mientras trabaja.

##### Reduce la luz azul

Este monitor cuenta con tecnología de luz azul baja de hardware, lo que reduce las emisiones dañinas de luz azul a ≤35 % para brindar confort visual durante todo el día sin sacrificar el color.

##### Velocidad de actualización

Una velocidad de actualización de 120 Hz ofrece menos parpadeo, un desplazamiento más fluido y un movimiento más continuo.

##### Colores vívidos

Disfrute de una amplia cobertura de color del 99 % sRGB y 99 % BT.709, con hasta 16,7 millones de colores visibles, para imágenes nítidas y precisas.

### Trabaje con detalles nítidos

#### Coherencia del color

Colores vivos y uniformes en ángulos de visión amplio con la tecnología In-Plane Switching (IPS).

#### Contraste excepcional

Relación de contraste 1500:1 para obtener negros más profundos y blancos más brillantes.

### Diseñado para el confort y la facilidad de uso

Ajuste para adaptarse a sus preferencias a lo largo del día, complementado con un bisel ultradelgado para un diseño elegante.

##### Inclinación

De -5°/+21°

##### Giro

Bidireccional hasta 45°

##### Giro

Bidireccional hasta 90°

##### Altura

Hasta 150 mm

### Dell Display and Peripheral Manager

Experimente la innovadora y única aplicación de Dell para optimizar el rendimiento de todo el espacio de trabajo de la PC Dell[3].

##### Maximice la productividad

EasyArrange organiza fácilmente las aplicaciones en mosaicos en todas las pantallas con particiones preestablecidas y personaliza hasta cinco ventanas para mejorar la ejecución multitarea. EasyArrange Memory guarda y restaura los perfiles de las aplicaciones de forma manual, según lo programado o al inicio.

##### Personalice las vistas

Trabaje cómodamente, de día o de noche. Automatice los ajustes de brillo y contraste para que coincida con su programa.

##### Más fácil de administrar

Ahorre tiempo y aumente la eficiencia de TI con Dell Device Management Console para administrar su flota de periféricos Dell a escala, desde una única consola basada en la nube. Descubra las características ampliadas de la interfaz de línea de comandos de Dell Display and Peripheral Manager[4].

Descargo de responsabilidad: la imagen de pantalla es simulada solo para fines ilustrativos. El modelo del monitor puede variar.

### Previsión en materia de ecología

##### Diseño intencional en cada pieza

En el centro de nuestro diseño está el compromiso con la sustentabilidad. Por ello, nuestro monitor ayuda a reducir los desechos gracias a un diseño compuesto por materiales reciclados con hasta un 95 % de plástico reciclado posconsumo, un 100 % de aluminio reciclado, un 80 % de acero reciclado y un 20 % de vidrio reciclado[5].

##### Estándares medioambientales

Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT Gold con Climate+ y cuenta con la certificación TCO más reciente, además de TCO Certified Edge. Esto garantiza el uso de materiales más seguros, el uso de energía renovable y la vida útil prolongada del producto[6].

##### Modernice su tecnología sin inconvenientes

Podemos ayudarlo a retirar de forma responsable y segura su equipo de TI heredado, independientemente de la marca, y así abordar sus objetivos de sostenibilidad.

##### Embalaje con propósito

Este monitor se envía en una caja fabricada con materiales 100 % reciclados o renovables. Estamos reduciendo el uso de papel en el embalaje de los monitores, lo que equivale a ahorrar 790 árboles al año[7].

### Puertos y ranuras

Vista posterior

1. Ranura para candado de seguridad (basada en la ranura de seguridad Kensington™)

2.Conector del suministro de alimentación

3. HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 × 1080 a 120 Hz TMDS, según lo especificado en HDMI 2.1)

4. DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 × 1080 a 120 Hz)

5. DisplayPort 1.4 (salida) con MST (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 × 1080, 120 Hz)

6. USB-C ascendente de 5 Gbps (modo alternativo DP 1.4, suministro de energía de hasta 100 W[2])

7.USB Type-A de 5 Gbps descendente (2)

8.Puerto Ethernet RJ45, 1 GbE

9. Ranuras para barra de sonido (2)

10. USB-C descendente de 5 Gbps con carga de hasta 15 W

11. USB-C descendente de 5 Gbps con carga de hasta 15 W

12. Bloqueo de base

Cables incluidos

- Cable de alimentación
- USB-C a C de 5 Gbps, 100 W, 1,8 m

### Dimensiones y peso

1. Altura del monitor con soporte:

Extendido: 534,56 mm (21,05")

Comprimido: 384,56 mm (15,14")

2. Ancho del monitor: 610,69 mm (24,04")

3. Altura del monitor: 354,71 mm (13,96")

4. Ancho del soporte: 272,80 mm (10,74")

5. Profundidad del monitor: 50,03 mm (1,97")

6. Altura del soporte:

Extendido: 428,30 mm (16,86")

Comprimido: 381,50 mm (15,02")

7. Profundidad del soporte: 192,28 mm (7,57")

Peso

Con soporte y cables: 6,47 kg (14,26 lb)⁸

Sin soporte ni cables: 4,50 kg (9,92 lb)⁸

### Tranquilidad garantizada

##### Una marca en la que puede confiar

Como la empresa de monitores líder en el mundo,[9] nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

1. La entrega de energía real puede variar según el dispositivo conectado. Verifique los requisitos de energía de su sistema para confirmar la compatibilidad.
2. La conexión en cadena margarita se admite en monitores Dell seleccionados. Compruebe la compatibilidad del dispositivo. [
3. Información basada en un análisis interno de Dell realizado en diciembre de 2024.
4. Información basada en análisis internos de Dell, noviembre de 2024.
5. Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. Hasta 95 % de plástico reciclado en todo el dispositivo, 100 % de aluminio reciclado en la base, hasta 80 % de acero reciclado en el cabezal del monitor y la base, y hasta 20 % de vidrio reciclado en el panel.
6. Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. Las certificaciones ENERGY STAR® pueden variar según la región y la configuración. Consulte www.energystar.gov/productfinder/ (en inglés) para conocer el estado de la certificación. Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net (en inglés) para conocer el estado de registro por país. La certificación TCO puede variar según la región y la configuración. Consulte www.tcocertified.com/product-finder/ (en inglés) para conocer el estado de la certificación.
7. Información basada en análisis internos, diciembre de 2025. Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado a partir de fuentes combinadas de FSC, las que incluyen una combinación de material proveniente de bosques certificados por FSC, contenido reciclado o madera controlada por FSC. Enero de 2025: los cojines ahora están hechos de materiales corrugados. La reducción de papel se aplica a todos los monitores que se enviarán en el 2026. Las reducciones en el uso de papel en el embalaje de los monitores se atribuyen a la reducción del tamaño de la guía de inicio rápido y a la digitalización de la hoja de calibración. Cálculo de árboles salvados basado en: Calculadora detallada | 10 000 ÁRBOLES. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight (en inglés).
8. El peso puede variar según la configuración y la variabilidad de fabricación.
9. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, tercer trimestre de 2025. No incluye Alienware ni monitores para juegos.